**Техническая Инструкция**

**Подготовка основания:**

Поверхность основания должна быть ровной, прочной, без трещин и пыли, сухой. Очень пористое покрытие (основание) должно быть обработано грунтовкой PERA- DG1. Особое внимание следует уделять работам в помещения с повышенной влажностью. Следует проделать герметизацию, загрунтовать щели, швы.

**Нанесение:**

Смешайте два компонента миксером до получения однородной массы. Равномерно наносить на поверхность основания шпателем. Паркет укладывать легким нажатием на свеженанесенный клей. Следите за тем, чтобы контакт с клеем занимал всю обработанную поверхность паркетной плашки (для массивной половой доски необходима нагрузка до схватывания клея). Во время укладки температура пола и в самом помещении не должна быть менее+15. Относительная влажность воздуха не должна быть более 65%. Шлифовка и покрытие лаком возможно через 24 часа. Рекомендуем провести пробную укладку.

**Упаковка:** 1 кг - пластик + пластик (0,89 + 0,11 кг); 6 кг - пластик + пластик (5,3 + 0,7 кг).

**Хранение:**В плотно закрытой канистре в сухом месте – минимум 12 месяцев. **Не боится мороза!**