**«Масло для бань и саун»**

**НАЗНАЧЕНИЕ:** «Масло для бань и саун» предназначено для защиты полков и других поверхностей в банях и саунах от грязи и влаги, препятствует образованию деревоокрашивающих (синевы) и дереворазрушающих грибов, выделяет структуру древесины, делая ее более яркой. Создает декоративно-естественное покрытие. Надежно фиксируется в древесине, кроме этого отсутствие лакокрасочной пленки на поверхности позволяет древесине изменяться в объеме под воздействием внешних факторов (температуры и влажности) без растрескивания и отслаивания самого покрытия. Безопасно при контакте с кожей человека и животных, не оказывает раздражающего воздействия.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** Перед применением тщательно перемешать. Подготовить полок: отшлифовать и отчистить от пыли. Древесину, пораженную деревоокрашивающими грибами, обработать отбеливателем «Неомид 500». Наносить масло в 1 – 2 слоя, кистью при температуре не менее +5°С. Протопить баню, сауну и удалить тканью остатки масла. Поверхность готова к эксплуатации через 12-24 часа.

**РАСХОД:**40-60 гр./м²

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** При работе с маслом использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, защитную одежду. В случае попадания масла в глаза смыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

**ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:** Беречь от детей. Хранить в плотно закрытой заводской таре при температуре выше +5°С. Предохранять от замерзания и перегревания. Утилизация согласно СанПиН № 2.1.7.1322-03. Препарат пожаровзрывобезопасен. Срок хранения масла: 5 лет.

**СОСТАВ:** смесь минеральных масел и технологических добавок.

ТУ 2332-004-98536873-2011

\*Экспертное заключение № 78.01.09.233.П.4243 от 30.09.2011

**ПОСТАВЩИК:** ООО «ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ» г. Санкт-Петербург,

тел.: +7 (812) 458 5990, e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru

**Производитель:** ООО «Неохим» г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 2, лит. А